Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 10»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Согласовано»  Педагогический Совет  ГКОУ «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат № 10»  Председатель  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Чадунели  Протокол № 1 от 30.08.2024 г. |  | «Утверждаю»  Исполняющий обязанности директора  ГКОУ «Специальная  (коррекционная)  общеобразовательная  школа-интернат № 10»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.И. Герасимова  Приказ №119-ОО от 03.09.2024г |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**  
**для обучающихся, воспитанников в кабинете столярной мастерской №1**

1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для обучающихся, воспитанников, посещающих уроки в кабинет столярной мастерской и выполняющих практические работы.

2. Обучающиеся, воспитанники допускаются в кабинет столярной мастерской во время перемены для подготовки рабочего места к уроку.

3. Допуск обучающихся, воспитанники и посторонних лиц в кабинет столярной мастерской в момент проведения урока или практической работы осуществляется с разрешения учителя.

4. В кабинете столярной мастерской обучающиеся, воспитанники обязаны:

* спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета;
* бережно относится к мебели, оборудованию и иному имуществу школы и находящихся в помещении лиц.

5. В кабинете столярной мастерской обучающимся, воспитанникам запрещено:

* принимать пищу и напитки;
* открывать самостоятельно форточки, фрамуги, окна;
* без разрешения учителя подходить к установленному в учебной мастерской оборудованию и пользоваться им, трогать электрические разъемы и кабели питания.

6. До начала урока обучающиеся, воспитанники обязаны подготовить рабочее место и учебные принадлежности к уроку.

При выполнении практической работы обучающиеся, воспитанники обязаны по распоряжению учителя одеть спецодежду, головной убор (берет, косынка), использовать защитный экран, защитные очки.

7. Во время урока обучающиеся, воспитанники обязаны:

* находиться на своих рабочих местах;
* быть максимально внимательными, дисциплинированными;
* соблюдать тишину, поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;
* размещать учебные принадлежности, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;
* строго следовать указаниям учителя;
* проводить уборку рабочего места.

8. Во время урока обучающимся, воспитанникам запрещено:

* включать самостоятельно электроосвещение, станки, электроприборы;
* использовать без разрешения учителя инструменты, тиски, приспособления;
* загромождать в школьной мастерской проходы портфелями, сумками, передвигать учебные столы, верстаки и стулья;
* самовольно покидать свое место;
* пользоваться мобильными телефонами;
* перебрасывать друг другу какие-либо вещи и принадлежности (отвертки, стружки и др.).

9. При выполнении практической работы с ручным ст. инструментом (ножовка, рубанки, фуганки, дрель и др.):

9.1. Обучающиеся, воспитанники обязаны:

* до начала выполнения работы внимательно изучить по учебнику или пособию порядок, а также безопасные приемы ее выполнения;
* проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки,
* проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно закрепить ее в центрах станка,
* проверить исправную работу станка на холостом ходу,
* быть осторожными и предельно внимательными;
* проводить уборку рабочего места.

9.2. Обучающимся, воспитанникам запрещено:

* наклонять голову близко к вращающейся детали или инструменту;
* останавливать станок путем торможения рукой вращающейся детали,
* оставлять работающий станок без присмотра.

10. При выполнении практической работы с шуруповертом, электрической дрелью, на учебном верстаке:

10.1. Обучающиеся, воспитанники обязаны:

* до начала выполнения работы внимательно выслушать учителя порядок, а также безопасные приемы ее выполнения;
* проверить исправность машины. На неисправной машине работать нельзя;
* надеть защитные очки;
* убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом станка,
* по окончании работы выключить станок, привести в порядок своё рабочее место.
* соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения

10.2. Обучающимся, воспитанникам запрещено:

* наклоняться слишком близко к работающим частям станка;
* производить чистку, смазку и ремонт станка;
* отвлекаться во время работы на станке и отвлекать работающего рядом;
* класть инструменты на платформу станка.

11. При выполнении практической работы с заточным, токарным, сверлильным, лобзиковым, комбинированным (круглопильный, фуговальный, долбежный) станками, фрезерным станком по дереву:

11.1. Обучающиеся, воспитанники обязаны:

* до начала выполнения работы внимательно прослушать инструктаж по безопасным методам и приемам выполнения работы;
* прослушать и запомнить правила, описывающие работу: при работе с инструментом, электроинструментом, тисками и приспособлениями; при работе, связанной с обработкой древесины и металла на станках;
* включать и выключать станок только сухими руками. При выключении одной рукой придерживать вилку, а другой – розетку;
* при работе с электроприборами, электроинструментами и станками необходимо убедиться в наличии диэлектрического коврика под ногами;
* инструменты, заготовки и приспособления необходимо размещать таким образом, чтобы исключить их падение; работать только за своим рабочим местом, менять и покидать рабочее место можно только с разрешения учителя.
* не отвлекать работающих одноклассников;
* соблюдать правила поведения в учебной мастерской

11.2. Обучающимся, воспитанникам запрещено:

* класть на станки бумагу, тряпки и другие посторонние предметы;
* сдувать оставшуюся стружку со станков или убирать ее руками (следует использовать веник или щетку и совок);
* осуществлять уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов и деталей станка;
* вытирать влажной тряпкой рубильники, пусковые кнопки и другие выключатели тока;
* толкать друг друга, бросать различные предметы, заготовки и инструмент друг в друга;
* передавать отвертки, сверла, зубила, стамески, фрезы и другие острые инструменты и детали острыми концами к принимающему лицу;
* использовать при выполнении задания сломанный или поврежденный инструмент.
* использовать инструменты не по прямому назначению, запрещено направлять острые части на других школьников или бросать инструменты
* оставлять станок без присмотра.

12. По окончании урока и практической работы обучающиеся, воспитанники обязаны привести свое рабочее место в порядок.

13. Обо всех неполадках в работе приборов, электросети и т.д. обучающимся, воспитанникам необходимо ставить в известность учителя. Устранять неисправности самостоятельно запрещается. При ощущении воздействия электрического тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю.

14. При получении травмы (порезы, ожоги), а также при плохом самочувствии (тошнота, головокружение) обучающиеся, воспитанники должны немедленно сообщить об этом учителю.

15. При возникновении в кабинете аварийных ситуаций (пожар, возгорание, появление сильных посторонних запахов и т.д.) обучающиеся, воспитанники обязаны без паники, быстро покинуть учебную мастерскую под руководством педагога.

Инструкцию составил: Ярошенко Ю.В.